<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="001" Xmmc="盱眙农村商业银行城中支行装修工程" Jsfs="1" Version="3.2">
    <QtXinXi>
        <QtXinXiMx Mc="编制单位法定代表人" Zhi="张洪海"/>
        <QtXinXiMx Mc="编制时间" Zhi="2025-04-23"/>
        <QtXinXiMx Mc="招标代理费" Zhi="0"/>
    </QtXinXi>
    <ZhaoBiaoXx Zbr="江苏盱眙农村商业银行股份有限公司" Zxr="中企华建友工程管理有限公司" ZbrDb="王波" ZxrDb="张洪海" Bzr="杨林" Fhr="徐道成" BzTime="2025-04-23" FhTime="2025-04-23"/>
    <Dxgcxx Dxgcbh="01" Dxgcmc="城中支行装修工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
        <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="装饰工程" Zylb="2" SoftName="广联达软件股份有限公司" SoftNum="Glodon" DogNum="R321031386" MachineKey="D8-3B-BF-80-C4-37">
            <Fywj/>
            <Gfsj>
                <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="社会保险费+住房公积金+环境保护税" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1"/>
                <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1"/>
                <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2"/>
                <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3"/>
                <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2"/>
                <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3"/>
            </Gfsj>
            <Qdxm>
                <QdBt Xh="" Mc="一层" Je="0" Zgj="0" Bz="">
                    <Qdmx Xh="1" Qdbm="010402001001" Mc="砌块墙" Xmtz="1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气砼砌块&#xD;&#xA;2.墙体类型:内墙" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算。2.墙高度：(1)外墙：斜（坡）屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底；(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面)；(4)内、外山墙：按其平均高度计算。3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算。4.围墙：高度算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内。" Dw="m3" Sl="4.04" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="2" Qdbm="010502002001" Mc="构造柱" Xmtz="1.混凝土种类:预拌&#xA;2.混凝土强度等级:C25&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。柱高：1．有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算；2．无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；3．框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算；4．构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积；5．依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算。" Dw="m3" Sl="0.42" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="3" Qdbm="010503004001" Mc="圈梁" Xmtz="1.混凝土种类:预拌&#xA;2.混凝土强度等级:C25&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。梁长:1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。" Dw="m3" Sl="0.46" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="4" Qdbm="010515001001" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1.钢筋种类、规格:各级别钢筋" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度(面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="0.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="5" Qdbm="011201001002" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、内墙面抹灰，底+面20mm厚；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个&gt;0.3m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。1．外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；2．外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算3．内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底4．内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算。" Dw="m2" Sl="56.04" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="6" Qdbm="010605002001" Mc="钢筋网墙" Xmtz="1、钢筋网墙，（清单量为投影面积，高度至现浇板底或梁底）&#xA;2、L40镀锌角钢架@(600x600)MM间距 ，5厚钢板片(L40镀锌角钢架与钢板焊接牢)，12MM膨胀螺栓，(每块钢板不少于4个螺栓固定墙体)，墙体内侧加装直径6MM钢筋编网中到楼板底(间距150mm×150mm)，挂网外侧抹灰厚度不小于40MM水泥砂浆,强度不小于M5至楼板底部；&#xA;3、完成图纸全部工作内容；&#xA;4、包含二次深化设计调整后需要增加的工作内容；" Jsgz="按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积" Dw="m2" Sl="149.94" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="7" Qdbm="010605002002" Mc="钢板墙板" Xmtz="1、钢板墙（高度至现浇板底或梁底）&#xA;2、竖向热镀锌槽钢10#间距750mm，横向5#热镀锌角钢@500mm，双面4厚钢板整封加固防护，钢板之间填充100厚防火岩棉；&#xA;3、钢板墙面面层满铺封至顶（与镀锌槽钢满焊，含油漆、预埋件等），具体做法及样式按图纸设计要求&#xA;4、完成全部工作内容（包含由业主同意的二次深化设计费用及施工费用）" Jsgz="按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积" Dw="m2" Sl="108.08" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="8" Qdbm="010605002003" Mc="钢筋网墙" Xmtz="1、钢板墙上部钢筋网（清单量为投影面积，高度至现浇板底或梁底）；&#xA;2、φ14mm钢筋网护栏，间距150*150mm至楼板底部，内装金属防鼠网；&#xA;3、完成图纸全部工作内容；&#xA;4、包含二次深化设计调整后需要增加的工作内容；" Jsgz="按设计图示尺寸以铺挂展开面积计算。不扣除单个面积≤0.3m2的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积" Dw="m2" Sl="22.86" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="9" Qdbm="010601001001" Mc="钢网架" Xmtz="1、营业内厅顶部钢筋网，H=3.5m；&#xA;2、顶面设置φ14mm钢筋防护网，中心间距140*140，内装金属防鼠网；&#xA;3、完成图纸全部工作内容；&#xA;4、包含二次深化设计调整后需要增加的工作内容；" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉等不另增加质量" Dw="t" Sl="70.7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="10" Qdbm="01B002" Mc="出风口封堵" Xmtz="1.双层直径14MM螺纹钢筋网/间距50*50MM，排气扇、新风出风口位置,直径160mm，安装高度3100mm；" Jsgz="" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="11" Qdbm="011210006001" Mc="石膏板隔墙" Xmtz="1、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙做法为9mm+75mm,(填50mm厚岩棉,容重为100kg/m )+12mm,耐火极限≥1.0h，面层高度至吊顶底；&#xA;2、墙体门洞两侧及上部过梁40*60热镀锌方管加固,墙体转角处及墙体中段每隔3米40*60热镀锌方管加固(到顶)，龙骨高度至土建顶，包含所有五金配件等，完成制作安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；&#xA;3、清单工程量为石膏板隔墙立面投影面积（石膏板面层工程量为94m2）。" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="47" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="12" Qdbm="011210002001" Mc="金属隔断" Xmtz="1、成品40宽深色铝合金隔断（含门），上部12厚单层钢化玻璃，下部10厚双层钢化玻璃内安装百叶帘；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成制作安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。" Dw="m2" Sl="28.67" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="13" Qdbm="011302001002" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、铝板吊顶300*300*0.6（含龙骨、吊筋）&#xA;2、满足图纸设计及规范要求，完成全部工作内容。&#xA;3、符合业主验收要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="2.97" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="14" Qdbm="011302001001" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、硅酸钙板吊顶600*600mm，轻钢龙骨骨架，包含所有五金配件，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="54.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="15" Qdbm="011302001003" Mc="吊顶天棚" Xmtz="凹凸双面纸面石膏板吊顶&#xA;1、天棚吊顶（9.5mm双层纸面石膏板吊顶）&#xA;2、φ8吊筋H=750mm+250mm螺栓调节&#xA;3、轻钢龙骨、主龙骨间距1200*1000，次龙骨间距400*400&#xA;4、纸面石膏板面层（板缝间自粘胶带贴缝）&#xA;5、含回光灯槽，具体做法按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="201.04" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="16" Qdbm="011302001004" Mc="吊顶天棚" Xmtz="纸面石膏板吊顶&#xA;1、天棚吊顶（9.5mm双层纸面石膏板吊顶）&#xA;2、φ8吊筋H=750mm+250mm螺栓调节&#xA;3、轻钢龙骨、主龙骨间距1200*1000，次龙骨间距400*400&#xA;4、纸面石膏板面层（板缝间自粘胶带贴缝）&#xA;5、含回光灯槽，具体做法按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="176.22" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="17" Qdbm="011302002001" Mc="格栅吊顶" Xmtz="1、铝方通吊顶，50*100@70铝格栅，包含吊筋、钢龙骨等；&#xA;2、满足图纸设计及规范要求，完成全部工作内容。&#xA;3、符合业主验收要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="15.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="18" Qdbm="011302001005" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、成品白色发光软膜吊顶，包含吊筋、18mm厚阻燃板、钢龙骨等；&#xA;2、满足图纸设计及规范要求，完成全部工作内容。&#xA;3、符合业主验收要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="5.76" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="19" Qdbm="011104004001" Mc="防静电活动地板" Xmtz="1、钢制抗静电地板600*600mm；&#xA;2、基层处理，满足进一步施工要求；&#xA;3、按图纸及业主要求完成全部操作工序；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="19.1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="20" Qdbm="011104001001" Mc="地毯楼地面" Xmtz="1、办公块毯，500*500mm，包含购买、制作、安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="43.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="21" Qdbm="011102003001" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、地砖地面【800*800地砖】，分色按图纸要求；&#xA;2、干硬性水泥砂浆结合层20mm；&#xA;3、水泥砂浆找平层20mm；&#xA;4、基层处理，满足进一步施工要求；&#xA;5、按图纸及业主要求完成全部操作工序；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="468.58" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="22" Qdbm="011102003002" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、地砖地面【600*600地砖】，分色按图纸要求；&#xA;2、干硬性水泥砂浆结合层20mm；&#xA;3、水泥砂浆找平层20mm；&#xA;4、基层处理，满足进一步施工要求；&#xA;5、按图纸及业主要求完成全部操作工序；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="39.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="23" Qdbm="011102003003" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、地砖地面【300*300地砖】；&#xA;2、干硬性水泥砂浆结合层20mm；&#xA;3、细石混凝土找平层30mm；&#xA;4、基层处理，满足进一步施工要求；&#xA;5、按图纸及业主要求完成全部操作工序；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="3.06" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="24" Qdbm="010904002001" Mc="楼（地）面涂膜防水" Xmtz="1、卫生间地面JS防水涂料三遍（1.5mm厚以上），卫生间墙面防水至1.5m；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；2.楼（地）面防水反边高度≤300mm算作地面防水，反边高度&gt;300mm按墙面防水计算。" Dw="m2" Sl="17.46" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="25" Qdbm="011210005001" Mc="成品隔断" Xmtz="1.卫生间蹲坑及成品隔断&#xA;2.卫生间标准砖砖砌卫生间蹬坑。&#xA;3.成品隔断防火板等（高1.8M-2.2M含五金配件及开启门）完成隔断的全部工序，具体做法详见图纸要求&#xA;4.符合业主验收及使用要求" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示框外围尺寸以面积计算；2.以间计量，按设计间的数量计算。" Dw="间" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="26" Qdbm="011204003001" Mc="块料墙面" Xmtz="1、卫生间墙砖，规格300*600mm，含墙面阳角处磨45度对缝拼贴。&#xA;2、找平层及基层处理按设计要求；&#xA;3、完成墙面全部工作内容，符合业主验收要求同时满足设计及规范要求；" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="15.84" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="27" Qdbm="011108001001" Mc="石材零星项目" Xmtz="1、石材门槛石，中国黑大理石15mm厚；&#xA;2、基层处理及找平自行考虑；&#xA;3、满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="3.24" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="28" Qdbm="011210006002" Mc="石膏板隔墙面层（钢板墙及钢筋网墙处）" Xmtz="1、12mm纸面石膏板墙面；&#xA;2、镀锌方管骨架30*30*2@600；&#xA;3、包含基层、龙骨，具体做法按图纸设计要求，包含所有五金配件等，完成制作安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="158.79" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="29" Qdbm="011406001001" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、墙面白色无机涂料，白水泥腻子三遍，白色内墙乳胶漆三遍；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="373.23" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="30" Qdbm="011406001002" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、顶面白色无机涂料，白水泥腻子三遍，白色内墙乳胶漆三遍；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="417.47" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="31" Qdbm="011210002002" Mc="金属隔断（理财室）" Xmtz="1、成品40宽深色铝合金隔断（含门），12厚单层钢化玻璃；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成制作安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。" Dw="m2" Sl="6.9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="32" Qdbm="011105006001" Mc="金属踢脚线" Xmtz="1、拉丝不锈钢踢脚线100高，(12mm厚细木工板基层)；" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算；2.以米计量，按延长米计算。" Dw="m" Sl="93.66" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="33" Qdbm="011105003001" Mc="块料踢脚线" Xmtz="1、成品地砖踢脚线" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算；2.以米计量，按延长米计算。" Dw="m" Sl="78.07" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="34" Qdbm="011207001001" Mc="墙面干挂金属板" Xmtz="1、墙面干挂4mm金属复合板，其中铝材0.5mm+0.5mm，阻燃材料2.5mm（具体颜色按设计及业主要求），基层、钢骨架及连接配件详见图纸设计要求；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，包含二次深化设计调整后需要增加的工作内容，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个&gt;0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="384.98" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="35" Qdbm="011207001004" Mc="墙面干挂金属板（木纹金属板）" Xmtz="1、楼梯间墙面干挂4mm木纹金属复合板，其中铝材0.5mm+0.5mm，阻燃材料2.5mm（具体颜色按设计及业主要求），基层、钢骨架及连接配件详见图纸设计要求；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，包含二次深化设计调整后需要增加的工作内容，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个&gt;0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="20.86" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="36" Qdbm="011208001001" Mc="柱（梁）面装饰" Xmtz="1、柱面干挂4mm金属复合板，其中铝材0.5mm+0.5mm，阻燃材料2.5mm（具体颜色按设计及业主要求），基层、钢骨架及连接配件详见图纸设计要求；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，包含二次深化设计调整后需要增加的工作内容，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内" Dw="m2" Sl="151.34" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="37" Qdbm="011208001002" Mc="柱（梁）面装饰" Xmtz="1、柱面干挂4MM厚银灰色铝板镂空雕刻，镂空铝板背后覆5mm厚半透亚克力板，20mm厚阻燃板基层，钢骨架及连接配件详见图纸设计要求；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，包含二次深化设计调整后需要增加的工作内容，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内" Dw="m2" Sl="15.12" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="38" Qdbm="011207001002" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、浅棕色木饰面5mm厚，包含18mm厚阻燃板基层、龙骨等；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个&gt;0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="76.99" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="39" Qdbm="011207001010" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、8mm厚米白色烤漆玻璃，包含18mm厚阻燃板基层、龙骨等；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个&gt;0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="5.51" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="40" Qdbm="011408001001" Mc="墙纸裱糊" Xmtz="1、墙面壁纸，颜色及样式按设计要求，完成全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="67.75" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="41" Qdbm="011502001001" Mc="金属装饰线" Xmtz="1、墙面5mm宽U型深色不锈钢嵌条" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="43.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="42" Qdbm="01B004" Mc="行长室附墙柜" Xmtz="1.附墙柜（清单量为立面投影面积），具体规格尺寸按设计要求，包含所有五金配件等，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="" Dw="m2" Sl="9.15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="43" Qdbm="01B006" Mc="适老服务区柜" Xmtz="1.适老服务区柜（清单量为立面投影面积），具体规格尺寸按设计要求，包含所有五金配件等，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="" Dw="m2" Sl="13.15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="44" Qdbm="01B008" Mc="贵金属展示柜" Xmtz="1.贵金属展示柜（清单量为立面投影面积），具体规格尺寸按设计要求，包含所有五金配件等，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="" Dw="m2" Sl="3.75" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="45" Qdbm="01B007" Mc="橙色烤漆板隔断" Xmtz="1.橙色烤漆板隔断2000*1000*50mm，包含所有五金配件等，完成制作安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="46" Qdbm="01B009" Mc="通长风口" Xmtz="1.成品橙色通长风口150mm高，包含制作安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="" Dw="m" Sl="30.42" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="47" Qdbm="010801001001" Mc="成品实木门（单开）" Xmtz="1、成品实木门（单开），包含门套及所有五金配件等，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算；2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。" Dw="樘" Sl="8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                </QdBt>
                <QdBt Xh="" Mc="二层" Je="0" Zgj="0" Bz="">
                    <Qdmx Xh="48" Qdbm="010402001002" Mc="砌块墙" Xmtz="1.砌块品种、规格、强度等级:砂加气砼砌块&#xD;&#xA;2.墙体类型:内墙" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算。2.墙高度：(1)外墙：斜（坡）屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底；(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面)；(4)内、外山墙：按其平均高度计算。3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算。4.围墙：高度算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内。" Dw="m3" Sl="21.6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="49" Qdbm="010502002002" Mc="构造柱" Xmtz="1.混凝土种类:预拌&#xA;2.混凝土强度等级:C25&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。柱高：1．有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算；2．无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算；3．框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算；4．构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积；5．依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算。" Dw="m3" Sl="1.7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="50" Qdbm="010503004002" Mc="圈梁" Xmtz="1.混凝土种类:预拌&#xA;2.混凝土强度等级:C25&#xA;3、含模板" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。梁长:1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面；2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。" Dw="m3" Sl="2.01" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="51" Qdbm="010515001002" Mc="现浇构件钢筋" Xmtz="1.钢筋种类、规格:各级别钢筋" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度(面积）乘单位理论质量计算" Dw="t" Sl="1.2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="52" Qdbm="011201001001" Mc="墙面一般抹灰" Xmtz="1、内墙面抹灰，底+面20mm厚；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个&gt;0.3m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。1．外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；2．外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算3．内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底4．内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算。" Dw="m2" Sl="160.62" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="53" Qdbm="011206001001" Mc="石材零星项目" Xmtz="1、雅士灰石材窗台板20mm；" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="4.89" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="54" Qdbm="011210006003" Mc="石膏板隔墙" Xmtz="1、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙做法为9mm+75mm,(填50mm厚岩棉,容重为100kg/m )+12mm,耐火极限≥1.0h，面层高度至吊顶底；&#xA;2、墙体门洞两侧及上部过梁40*60热镀锌方管加固,墙体转角处及墙体中段每隔3米40*60热镀锌方管加固(到顶)，龙骨高度至土建顶，包含所有五金配件等，完成制作安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；&#xA;3、清单工程量为石膏板隔墙立面投影面积（石膏板面层工程量为172m2）。" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="86" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="55" Qdbm="011210002003" Mc="金属隔断" Xmtz="1、成品40宽深色铝合金隔断（含门），上段12厚单层钢化玻璃(不带雾化)，下段定制6+6电控雾化玻璃；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成制作安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。" Dw="m2" Sl="271.74" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="56" Qdbm="011210002004" Mc="钢化玻璃隔断" Xmtz="1、成品40宽深色铝合金隔断，8+0.76pvb+8钢化玻璃；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成制作安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。" Dw="m2" Sl="91.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="57" Qdbm="011503001001" Mc="不锈钢栏杆" Xmtz="1、不锈钢栏杆，具体做法按图纸设计要求，包含所有五金配件等，完成制作安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Dw="m" Sl="28.53" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="58" Qdbm="011104003001" Mc="金属复合地板" Xmtz="1、金属复合板地台，木基层、钢骨架及连接配件详见图纸设计要求；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="16.26" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="59" Qdbm="011302001006" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、硅酸钙板吊顶600*600mm，轻钢龙骨骨架，包含所有五金配件，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="36.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="60" Qdbm="011302001007" Mc="吊顶天棚" Xmtz="凹凸双面纸面石膏板吊顶&#xA;1、天棚吊顶（9.5mm双层纸面石膏板吊顶）&#xA;2、φ8吊筋H=750mm+250mm螺栓调节&#xA;3、轻钢龙骨、主龙骨间距1200*1000，次龙骨间距400*400&#xA;4、纸面石膏板面层（板缝间自粘胶带贴缝）&#xA;5、含回光灯槽，具体做法按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="92.63" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="61" Qdbm="011302001008" Mc="吊顶天棚" Xmtz="纸面石膏板吊顶&#xA;1、天棚吊顶（9.5mm双层纸面石膏板吊顶）&#xA;2、φ8吊筋H=750mm+250mm螺栓调节&#xA;3、轻钢龙骨、主龙骨间距1200*1000，次龙骨间距400*400&#xA;4、纸面石膏板面层（板缝间自粘胶带贴缝）&#xA;5、含回光灯槽，具体做法按设计要求" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="344.11" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="62" Qdbm="011302001009" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、成品白色发光软膜吊顶，包含吊筋、18mm厚阻燃板、钢龙骨等；&#xA;2、满足图纸设计及规范要求，完成全部工作内容。&#xA;3、符合业主验收要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="22.29" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="63" Qdbm="011302001010" Mc="吊顶天棚" Xmtz="木饰面吊顶&#xA;1、12mm防火阻燃板基层，免漆实木饰面板&#xA;2、φ8吊筋H=750mm+250mm螺栓调节&#xA;3、轻钢龙骨、主龙骨间距1200*1000，次龙骨间距400*400&#xA;4、包含所有五金配件，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="9.71" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="64" Qdbm="011302001011" Mc="吊顶天棚" Xmtz="1、白色铝板吊顶2.5mm厚+1.0mm厚黑色镜面不锈钢（清单工程量为投影面积，自行考虑包含铝板折边工程量），轻钢龙骨骨架；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收要求。" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个&gt;0.3m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Dw="m2" Sl="71.54" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="65" Qdbm="011104001002" Mc="地毯楼地面" Xmtz="1、办公块毯，500*500mm，包含购买、制作、安装等全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="83.69" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="66" Qdbm="011102003004" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、地砖地面【800*800地砖】，分色按图纸要求；&#xA;2、干硬性水泥砂浆结合层20mm；&#xA;3、水泥砂浆找平层20mm；&#xA;4、基层处理，满足进一步施工要求；&#xA;5、按图纸及业主要求完成全部操作工序；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="323.15" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="67" Qdbm="011102003005" Mc="块料楼地面" Xmtz="1、地砖地面【300*300地砖】；&#xA;2、干硬性水泥砂浆结合层20mm；&#xA;3、细石混凝土找平层30mm；&#xA;4、基层处理，满足进一步施工要求；&#xA;5、按图纸及业主要求完成全部操作工序；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="19.47" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="68" Qdbm="010904002002" Mc="楼（地）面涂膜防水" Xmtz="1、卫生间地面JS防水涂料三遍（1.5mm厚以上），卫生间墙面防水至1.5m；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；2.楼（地）面防水反边高度≤300mm算作地面防水，反边高度&gt;300mm按墙面防水计算。" Dw="m2" Sl="60.12" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="69" Qdbm="011210005002" Mc="成品隔断" Xmtz="1.卫生间蹲坑及成品隔断&#xA;2.卫生间标准砖砖砌卫生间蹬坑。&#xA;3.成品隔断防火板等（高1.8M-2.2M含五金配件及开启门）完成隔断的全部工序，具体做法详见图纸要求&#xA;4.符合业主验收及使用要求" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示框外围尺寸以面积计算；2.以间计量，按设计间的数量计算。" Dw="间" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="70" Qdbm="011204003002" Mc="块料墙面" Xmtz="1、卫生间墙砖，规格300*600mm，含墙面阳角处磨45度对缝拼贴。&#xA;2、找平层及基层处理按设计要求；&#xA;3、完成墙面全部工作内容，符合业主验收要求同时满足设计及规范要求；" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="84.3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="71" Qdbm="011108001002" Mc="石材零星项目" Xmtz="1、石材门槛石，中国黑大理石15mm厚；&#xA;2、基层处理及找平自行考虑；&#xA;3、满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="3.14" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="72" Qdbm="011204003003" Mc="块料墙面" Xmtz="1、茶水间墙砖，规格200*200mm，含墙面阳角处磨45度对缝拼贴。&#xA;2、找平层及基层处理按设计要求；&#xA;3、完成墙面全部工作内容，符合业主验收要求同时满足设计及规范要求；" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="11.66" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="73" Qdbm="011406001003" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、墙面白色无机涂料，白水泥腻子三遍，白色内墙乳胶漆三遍；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="421.86" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="74" Qdbm="011406001005" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、墙面米白色拉毛涂料，白水泥腻子三遍，白色内墙乳胶漆三遍；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="21.28" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="75" Qdbm="011406001004" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、顶面白色无机涂料，白水泥腻子三遍，白色内墙乳胶漆三遍；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="455.27" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="76" Qdbm="011406001008" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、顶面白色防潮无机涂料，白水泥腻子三遍，白色内墙乳胶漆三遍；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="19.47" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="77" Qdbm="011408001002" Mc="墙纸裱糊" Xmtz="1、墙面壁纸，颜色及样式按设计要求，完成全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="65.25" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="78" Qdbm="011502001002" Mc="金属装饰线" Xmtz="1、墙面5mm宽U型深色不锈钢嵌条" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="31.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="79" Qdbm="011105006002" Mc="金属踢脚线" Xmtz="1、拉丝不锈钢踢脚线100高，(12mm厚细木工板基层)；" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算；2.以米计量，按延长米计算。" Dw="m" Sl="185.09" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="80" Qdbm="011207001005" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、浅棕色木饰面5mm厚，包含18mm厚阻燃板基层、龙骨等；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个&gt;0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="3.81" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="81" Qdbm="011207001006" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、成品定制实木凹凸波浪板，包含18mm厚阻燃板基层、龙骨等；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个&gt;0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="3.43" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="82" Qdbm="011207001007" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、10mm厚橙色烤漆板饰面，包含18mm厚阻燃板基层、龙骨等；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个&gt;0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="4.86" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="83" Qdbm="011207001008" Mc="墙面装饰板" Xmtz="1、8mm厚米白色烤漆玻璃，包含18mm厚阻燃板基层、龙骨等；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个&gt;0.3m2的孔洞所占面积" Dw="m2" Sl="8.1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="84" Qdbm="011204001001" Mc="石材墙面" Xmtz="1、20mm厚深咖色石材，包含18mm厚阻燃板基层、龙骨等；&#xA;2、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="85" Qdbm="01B010" Mc="茶水柜" Xmtz="1.茶水柜（清单量为立面投影面积），具体规格尺寸按设计要求，包含所有五金配件等，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="" Dw="m2" Sl="11.66" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="86" Qdbm="01B011" Mc="总经理办公室附墙柜" Xmtz="1.总经理办公室附墙柜（清单量为立面投影面积），具体规格尺寸按设计要求，包含所有五金配件等，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="" Dw="m2" Sl="7.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="87" Qdbm="010801001002" Mc="成品实木门（单开）" Xmtz="1、成品实木门（单开），包含门套及所有五金配件等，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算；2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。" Dw="樘" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="88" Qdbm="010801001003" Mc="成品实木门（双开）" Xmtz="1、成品实木门（双开），包含门套及所有五金配件等，完成图纸要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算；2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算。" Dw="樘" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                </QdBt>
                <QdBt Xh="" Mc="其他部分" Je="0" Zgj="0" Bz="">
                    <Qdmx Xh="89" Qdbm="01B001" Mc="拆除项目" Xmtz="一、部位:营业网点室内外&#xA;二、实际装修施工过程中，为了达到项目的使用要求，所有拆除项目:包含柜台、非承重墙、室内外所有石材、墙地砖、墙面装饰物、吊顶、旧门窗等至毛坯以及等图纸内要求以及实际施工中需要拆除的项目均由投标单位自行勘查现场，综合考虑投标报价，竣工结算不调整。室内外拆除时,结构上起承重作用的梁、立柱、承重墙体不得随意拆除,需经过业主确认后进行拆除&#xA;2、开门窗洞（含立边砂浆修补等全部操作工序），所有装饰面层拆除均包含基层拆除及清理。&#xA;3、投标单位自行勘查现场，综合考虑投标报价，竣工结算不调整。&#xA;三、垃圾外运，运距自行考虑，满足下一步装修施工要求。" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="90" Qdbm="011106001001" Mc="石材楼梯面层" Xmtz="1、石材楼梯间，20mm厚浅灰色石材；&#xA;2、基层处理及找平自行考虑；&#xA;3、满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm" Dw="m2" Sl="22.37" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="91" Qdbm="011102001001" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、室外石材坡道，25mm厚 芝麻白火烧板防滑槽30@30；&#xA;2、基层处理及找平自行考虑；&#xA;3、满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="15.23" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="92" Qdbm="011102001002" Mc="石材楼地面" Xmtz="1、室外平台及立面石材，芝麻灰火烧面石材，25mm厚；&#xA;2、基层处理及找平自行考虑；&#xA;3、满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Dw="m2" Sl="76.5" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="93" Qdbm="011107001001" Mc="石材台阶面" Xmtz="1、芝麻灰火烧面台阶面层，厚度25mm；&#xA;2、基层处理及找平自行考虑；&#xA;3、满足业主验收及使用要求；" Jsgz="按设计图示尺寸以台阶（包括最上层踏步边沿加300mm）水平投影面积计算" Dw="m2" Sl="77.1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="94" Qdbm="01B003" Mc="室外栏杆" Xmtz="1、室外栏杆，具体做法按图纸设计要求，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="" Dw="m" Sl="24.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="95" Qdbm="01B012" Mc="成品铝合金防尘毯" Xmtz="1、成品铝合金防尘毯" Jsgz="" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="96" Qdbm="011209001001" Mc="带骨架幕墙" Xmtz="1、外立面新做4mm厚浅灰色氟碳铝板干挂，50*50*5镀锌角钢骨架@600；&#xA;2、基层、钢骨架及连接配件详见图纸设计要求；&#xA;3、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按设计图示框外围尺寸以面积计算。与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除" Dw="m2" Sl="141.48" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="97" Qdbm="011204001002" Mc="石材墙面" Xmtz="1、外立面石材，柱子下部1米高20厚黑色石材干挂，50*50*5镀锌角钢骨架@600；&#xA;2、基层、钢骨架及连接配件详见图纸设计要求；&#xA;3、包含所有五金配件等，完成设计要求的全部操作工序，满足业主验收及使用要求。" Jsgz="按镶贴表面积计算" Dw="m2" Sl="25.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="98" Qdbm="011406001006" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、原有外墙面清理，铲除浮土、灰尘、油污、水锈，同时修补脱落砂浆，现有外墙达到进一步施工要求；&#xA;2、外墙面真石漆（按设计要求）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="500" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="99" Qdbm="011406001007" Mc="抹灰面油漆" Xmtz="1、原有外墙面清理，铲除浮土、灰尘、油污、水锈，同时修补脱落砂浆，现有外墙达到进一步施工要求；&#xA;2、外墙面弹性涂料（按设计要求）" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Dw="m2" Sl="100" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="100" Qdbm="01B013" Mc="肯德基门拆除及恢复" Xmtz="1、原有肯德基门拆除并运输至业主指定地点（保证肯德基门完好，破损需按价赔偿）；&#xA;2、安装原有肯德基门，包含所有五金配件等，满足业主验收及使用要求；" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                </QdBt>
            </Qdxm>
            <Csxm>
                <ZjCs>
                    <ZjCsMx Xh="1" Bm="011707001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
                        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="1.7" Je="0" Xmlb="1.1"/>
                        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2"/>
                        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0.22" Je="0" Xmlb="1.3"/>
                    </ZjCsMx>
                    <ZjCsMx Xh="2" Bm="011707010001" Mc="按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2"/>
                    <ZjCsMx Xh="3" Bm="011707002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="4" Bm="011707003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="5" Bm="011707004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="6" Bm="011707005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="7" Bm="011707006001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="8" Bm="011707007001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="9" Bm="011707008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="10" Bm="011707009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="11" Bm="011707011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="12" Bm="011707012001" Mc="建筑工人实名制" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="13" Bm="011707015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="14" Bm="011707013001" Mc="特殊施工降效" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="15" Bm="011707014001" Mc="协管费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                </ZjCs>
                <DjCs>
                    <DjCsMx Xh="16" Bm="01B005" Mc="脚手架" Xmtz="1、脚手架自行考虑" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0"/>
                </DjCs>
            </Csxm>
            <Qtxm>
                <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="200000" Bz="" Xmlb="1"/>
                <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2"/>
                <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料(工程设备)暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1"/>
                <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2"/>
                <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3"/>
                <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4"/>
                <QtxmMx Xh="5" Mc="索赔与现场签证" Je="0" Bz="" Xmlb="0"/>
            </Qtxm>
            <Zlje>
                <ZljeMx Xh="1" Mc="预留金（由业主签证确认支付）" Dw="项" Zdje="200000" Bz=""/>
            </Zlje>
            <Clzg>
                <ClzgMx Xh="1" RcjId="1308" Clbh="DLFCL@29" Mc="成品实木门（单开）" Ggxh="" Dw="樘" Sl="0" Dj="2200" Hj="0" Bz=""/>
                <ClzgMx Xh="2" RcjId="1309" Clbh="DLFCL@30" Mc="成品实木门（双开）" Ggxh="" Dw="樘" Sl="0" Dj="2800" Hj="0" Bz=""/>
                <ClzgMx Xh="3" RcjId="735" Clbh="06612145@1" Mc="墙面砖" Ggxh="300*600" Dw="m2" Sl="0" Dj="197.33" Hj="0" Bz=""/>
                <ClzgMx Xh="4" RcjId="1254" Clbh="06612145@3" Mc="墙面砖" Ggxh="200*200" Dw="m2" Sl="0" Dj="221.82" Hj="0" Bz=""/>
                <ClzgMx Xh="5" RcjId="200" Clbh="06650101@1" Mc="同质地砖" Ggxh="800*800" Dw="m2" Sl="0" Dj="207.95" Hj="0" Bz=""/>
                <ClzgMx Xh="6" RcjId="1596" Clbh="06650101@3" Mc="同质地砖" Ggxh="600*600" Dw="m2" Sl="0" Dj="197.33" Hj="0" Bz=""/>
                <ClzgMx Xh="7" RcjId="1597" Clbh="06650101@4" Mc="同质地砖" Ggxh="300*300" Dw="m2" Sl="0" Dj="197.33" Hj="0" Bz=""/>
            </Clzg>
            <Zygczg/>
            <Jrg>
                <JrgBt Xh="1" Mc="人工" Je="0" Lb="1"/>
                <JrgBt Xh="2" Mc="材料" Je="0" Lb="2"/>
                <JrgBt Xh="3" Mc="机械" Je="0" Lb="3"/>
                <JrgBt Xh="4" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4"/>
            </Jrg>
            <Zcbfwf/>
            <Zjxmjdkzffj/>
            <Fbrgycl/>
            <Cbrgycl/>
            <Rcjhz/>
        </Dwgcxx>
        <Dwgcxx Dwgcbh="002" Dwgcmc="安装工程" Zylb="3" SoftName="广联达软件股份有限公司" SoftNum="Glodon" DogNum="R321031386" MachineKey="D8-3B-BF-80-C4-37">
            <Fywj/>
            <Gfsj>
                <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="社会保险费+住房公积金+环境保护税" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1"/>
                <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1"/>
                <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2"/>
                <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3"/>
                <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2"/>
                <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3"/>
            </Gfsj>
            <Qdxm>
                <QdBt Xh="" Mc="电气设备安装工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
                    <Qdmx Xh="1" Qdbm="030404017001" Mc="配电箱" Xmtz="1.名称:普通照明配电总箱YHZAL（含箱内所有组件）&#xD;&#xA;2.型号:（GXL-1）改&#xD;&#xA;3.基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;4.安装方式:落地明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="2" Qdbm="030404017002" Mc="配电箱" Xmtz="1.名称:一层照明配电箱1AL1 （含箱内所有组件）&#xD;&#xA;2.安装方式:底边距地1.5m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="3" Qdbm="030404017003" Mc="配电箱" Xmtz="1.名称:一层照明配电箱1AL2 （含箱内所有组件）&#xD;&#xA;2.安装方式:底边距地1.5m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="4" Qdbm="030404017004" Mc="配电箱" Xmtz="1.名称:UPS配电箱1UPS（含箱内所有组件）&#xD;&#xA;2.安装方式:底边距地1.5m明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="5" Qdbm="030404017005" Mc="配电箱" Xmtz="1.名称:时控照明箱1AT（含箱内所有组件）&#xD;&#xA;2.安装方式:底边距地1.5m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="6" Qdbm="030404017006" Mc="配电箱" Xmtz="1.名称:一层空调配电箱1KAP（含箱内所有组件）&#xD;&#xA;2.安装方式:底边距地1.5m明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="7" Qdbm="030404017007" Mc="配电箱" Xmtz="1.名称:二层照明配电箱2AL（含箱内所有组件）&#xD;&#xA;2.安装方式:底边距地1.5m明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="8" Qdbm="030404017008" Mc="配电箱" Xmtz="1.名称:二层空调配电箱2KAP（含箱内所有组件）&#xD;&#xA;2.安装方式:底边距地1.5m明装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="9" Qdbm="030411003001" Mc="桥架" Xmtz="1.名称:强电金属桥架（含支撑架）&#xD;&#xA;2.型号:300*100" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="123.67" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="10" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1.名称:钢管&#xD;&#xA;2.规格:SC100&#xD;&#xA;3.配置形式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="8.8" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="11" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1.名称:钢管&#xD;&#xA;2.规格:SC50&#xD;&#xA;3.配置形式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="60" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="12" Qdbm="030411001003" Mc="配管" Xmtz="1.名称:钢管&#xD;&#xA;2.规格:SC20&#xD;&#xA;3.配置形式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="207.19" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="13" Qdbm="030411001004" Mc="配管" Xmtz="1.名称:钢管&#xD;&#xA;2.规格:JDG40&#xD;&#xA;3.配置形式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="14" Qdbm="030411001005" Mc="配管" Xmtz="1.名称:钢管&#xD;&#xA;2.规格:JDG32&#xD;&#xA;3.配置形式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="11.05" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="15" Qdbm="030411001006" Mc="配管" Xmtz="1.名称:钢管&#xD;&#xA;2.规格:JDG20&#xD;&#xA;3.配置形式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="1559.92" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="16" Qdbm="030408001001" Mc="电力电缆" Xmtz="1.名称:电力电缆&#xD;&#xA;2.规格:WDZ-YJY-4X25+PE16" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="27.09" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="17" Qdbm="030408001002" Mc="电力电缆" Xmtz="1.名称:电力电缆&#xD;&#xA;2.规格:WDZ-YJY-4X16+PE16" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="56.67" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="18" Qdbm="030408001003" Mc="电力电缆" Xmtz="1.名称:电力电缆&#xD;&#xA;2.规格:WDZ-YJY-4X16+PE10" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="80" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="19" Qdbm="030408001004" Mc="电力电缆" Xmtz="1.名称:电力电缆&#xD;&#xA;2.规格:WDZ-YJY-4X10+PE10" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="22.59" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="20" Qdbm="030408001005" Mc="电力电缆" Xmtz="1.名称:电力电缆&#xD;&#xA;2.规格:WDZ-YJY-4X6+PE6" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Dw="m" Sl="53.67" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="21" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1.名称:管内穿线&#xD;&#xA;2.配线形式:照明线路&#xD;&#xA;3.型号:WDZ-BYJ-2.5&#xD;&#xA;4.材质:铜芯&#xD;&#xA;5.配线部位:暗敷" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="9085.61" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="22" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1.名称:管内穿线&#xD;&#xA;2.配线形式:动力线路&#xD;&#xA;3.型号:WDZ-BYJ-4&#xD;&#xA;4.材质:铜芯&#xD;&#xA;5.配线部位:暗敷" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="735.06" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="23" Qdbm="030411004003" Mc="配线" Xmtz="1.名称:管内穿线&#xD;&#xA;2.配线形式:照明线路&#xD;&#xA;3.型号:NH-BV-2.5&#xD;&#xA;4.材质:铜芯&#xD;&#xA;5.配线部位:暗敷" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="886.74" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="24" Qdbm="030411006001" Mc="接线盒" Xmtz="1.名称:接线盒&#xD;&#xA;2.材质:塑料" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="353" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="25" Qdbm="030411006002" Mc="接线盒" Xmtz="1.名称:开关盒&#xD;&#xA;2.材质:塑料" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="266" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="26" Qdbm="030404034001" Mc="照明开关" Xmtz="1.名称:单联单控开关&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:底距地1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="28" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="27" Qdbm="030404034002" Mc="照明开关" Xmtz="1.名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:底距地1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="28" Qdbm="030404034003" Mc="照明开关" Xmtz="1.名称:三联单控开关&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:底距地1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="29" Qdbm="030404034004" Mc="照明开关" Xmtz="1.名称:双控单极开关&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:底距地1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="30" Qdbm="030404034005" Mc="照明开关" Xmtz="1.名称:防水防溅型双联单控开关&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:底距地1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="31" Qdbm="030404034006" Mc="照明开关" Xmtz="1.名称:防水防溅型三联单控开关&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:底距地1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="32" Qdbm="030404034007" Mc="照明开关" Xmtz="1.名称:防水防溅型四联单控开关&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:底距地1.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="33" Qdbm="030404035001" Mc="插座" Xmtz="1.名称:二三极带安全门插座&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:底距地0.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="104" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="34" Qdbm="030404035002" Mc="插座" Xmtz="1.名称:电动幕插座&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="35" Qdbm="030404035003" Mc="插座" Xmtz="1.名称:投影仪插座&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:吸顶安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="36" Qdbm="030404035004" Mc="插座" Xmtz="1.名称:UPS插座&#xD;&#xA;2.规格:250V/10A&#xD;&#xA;3.安装方式:随市电插座安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="53" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="37" Qdbm="030404035005" Mc="插座" Xmtz="1.名称:地插座&#xD;&#xA;2.安装方式:地面嵌装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="54" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="38" Qdbm="030404018001" Mc="插座箱" Xmtz="1.名称:插座箱&#xD;&#xA;2.安装方式:底距地0.5m暗装（图中标注除外）" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="39" Qdbm="030404033001" Mc="风扇" Xmtz="1.名称:换气扇&#xD;&#xA;2.型号:按甲方要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="40" Qdbm="030412004001" Mc="装饰灯" Xmtz="1.名称:LED射灯&#xD;&#xA;2.型号:2寸 5W&#xD;&#xA;3.规格:中性光  4000K" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="24" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="41" Qdbm="030412004002" Mc="装饰灯" Xmtz="1.名称:LED灯带&#xD;&#xA;2.型号:12W/米&#xD;&#xA;3.规格:中性光  4000K" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="m" Sl="156.81" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="42" Qdbm="030412004003" Mc="装饰灯" Xmtz="1.名称:LED筒灯&#xD;&#xA;2.型号:3.5寸 7W&#xD;&#xA;3.规格:中性光  4000K" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="140" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="43" Qdbm="030412001001" Mc="普通灯具" Xmtz="1.名称:LED圆形吸顶灯&#xD;&#xA;2.型号:36W&#xD;&#xA;3.规格:6000K" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="44" Qdbm="030412001003" Mc="普通灯具" Xmtz="1.名称:LED柔光平板灯&#xD;&#xA;2.型号:600*600&#xD;&#xA;3.规格:白光 36W  6000K" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="28" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="45" Qdbm="030412001002" Mc="普通灯具" Xmtz="1.名称:集成吊顶平板灯&#xD;&#xA;2.型号:300*300&#xD;&#xA;3.规格:白光 24W  6000K" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="46" Qdbm="030412004004" Mc="装饰灯" Xmtz="1.名称:6寸 13W LED筒灯&#xD;&#xA;2.型号:6寸 13W&#xD;&#xA;3.规格:白光 6000K" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="46" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="47" Qdbm="030412005001" Mc="荧光灯" Xmtz="1.名称:1200*300LED平板灯&#xD;&#xA;2.型号:1200*300&#xD;&#xA;3.规格:中性光 72W  5000K" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="44" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="48" Qdbm="030412004005" Mc="装饰灯" Xmtz="1.名称:长条多头LED射灯&#xD;&#xA;2.规格: 28W  4000K" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="49" Qdbm="030412004006" Mc="装饰灯" Xmtz="1.名称:双头应急灯（带蓄电池)&#xD;&#xA;2.型号:壁挂式2*20W &#xD;&#xA;3.安装形式: h=2300" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="28" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="50" Qdbm="030412004007" Mc="装饰灯" Xmtz="1.名称:安全出口灯&#xD;&#xA;2.型号:(t&gt;90min) 1x8w" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="9" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="51" Qdbm="030412004008" Mc="装饰灯" Xmtz="1.名称:疏散指示灯&#xD;&#xA;2.型号:(t&gt;90min) 1x8w" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="10" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="52" Qdbm="030414002001" Mc="送配电装置系统" Xmtz="1.名称:送配电装置系统" Jsgz="按设计图示系统计算" Dw="系统" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="53" Qdbm="030502001001" Mc="机柜、机架" Xmtz="1.名称:弱电机柜&#xD;&#xA;2.安装方式:落地安装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="54" Qdbm="030411003002" Mc="桥架" Xmtz="1.名称:弱电金属桥架（含支撑架）&#xD;&#xA;2.规格:200*100" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="107.47" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="55" Qdbm="030411001008" Mc="配管" Xmtz="1.名称:钢管&#xD;&#xA;2.规格:JDG20&#xD;&#xA;3.配置形式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="543.76" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="56" Qdbm="030411001009" Mc="配管" Xmtz="1.名称:钢管&#xA;2.规格:JDG25&#xA;3.配置形式:暗配" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="93.04" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="57" Qdbm="030502005001" Mc="双绞线缆" Xmtz="1.名称:网络线&#xD;&#xA;2.规格:UTP6&#xD;&#xA;3.敷设方式:暗敷" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="8071.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="58" Qdbm="030502012001" Mc="信息插座" Xmtz="1.名称:双口信息点&#xD;&#xA;2.安装方式:下口距地0.3m暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="82" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="59" Qdbm="030411006003" Mc="接线盒" Xmtz="1.名称:接线盒&#xD;&#xA;2.材质:塑料&#xD;&#xA;3.安装形式:暗装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="82" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="60" Qdbm="030501009001" Mc="路由器" Xmtz="1.名称:无线网络信息点&#xD;&#xA;2.规格:按甲方要求&#xD;&#xA;3.功能:顶装" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="61" Qdbm="030502019001" Mc="双绞线缆测试" Xmtz="1.测试类别:双绞线缆测试 六类" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="链路" Sl="170" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                </QdBt>
                <QdBt Xh="" Mc="给排水、采暖、燃气工程" Je="0" Zgj="0" Bz="">
                    <Qdmx Xh="62" Qdbm="031001006005" Mc="塑料管" Xmtz="1.安装部位:室内&#xA;2.介质:给水&#xA;3.材质、规格:PP-R  DN50&#xA;4.连接形式:热熔连接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="21.49" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="63" Qdbm="031001006006" Mc="塑料管" Xmtz="1.安装部位:室内&#xA;2.介质:给水&#xA;3.材质、规格:PP-R  DN40&#xA;4.连接形式:热熔连接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="11.89" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="64" Qdbm="031001006001" Mc="塑料管" Xmtz="1.安装部位:室内&#xD;&#xA;2.介质:给水&#xD;&#xA;3.材质、规格:PP-R  DN25&#xD;&#xA;4.连接形式:热熔连接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="15.22" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="65" Qdbm="031001006002" Mc="塑料管" Xmtz="1.安装部位:室内&#xA;2.介质:给水&#xA;3.材质、规格:PP-R DN15&#xA;4.连接形式:热熔连接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="8.7" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="66" Qdbm="031001006003" Mc="塑料管" Xmtz="1.安装部位:室内&#xD;&#xA;2.介质:污水&#xD;&#xA;3.材质、规格:UPVC DN100&#xD;&#xA;4.连接形式:粘接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="11.4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="67" Qdbm="031001006007" Mc="塑料管" Xmtz="1.安装部位:室内&#xA;2.介质:污水&#xA;3.材质、规格:UPVC DN75&#xA;4.连接形式:粘接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="8.1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="68" Qdbm="031001006004" Mc="塑料管" Xmtz="1.安装部位:室内&#xD;&#xA;2.介质:污水&#xD;&#xA;3.材质、规格:UPVC DN50消&#xD;&#xA;4.连接形式:粘接" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Dw="m" Sl="6" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="69" Qdbm="031003001002" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1.类型:截止阀&#xD;&#xA;2.规格、压力等级:DN50" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="70" Qdbm="031003001003" Mc="螺纹阀门" Xmtz="1.类型:闸阀&#xD;&#xA;2.规格、压力等级:DN50" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="71" Qdbm="031003013001" Mc="水表" Xmtz="1.安装部位(室内外）:室外&#xD;&#xA;2.型号、规格:DN50" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="3" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="72" Qdbm="031004004001" Mc="洗涤盆" Xmtz="1.材质:洗涤盆&#xD;&#xA;2.组装形式:成套型&#xD;&#xA;3.附件名称、数量:配套相应台盆、排水栓、水嘴等" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="73" Qdbm="031004007001" Mc="小便器" Xmtz="1.材质:立式小便器&#xD;&#xA;2.规格、类型:感应式成套型&#xD;&#xA;3.附件名称、数量:配套相应小便器、排水栓、感应器等&#xD;&#xA;4.完成全部操作工序，符合业主验要求&#xD;&#xA;5.此项由投标人自行组价" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="1" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="74" Qdbm="031004006001" Mc="大便器" Xmtz="1.材质:蹲式大便器&#xD;&#xA;2.规格、类型:自闭冲洗式&#xD;&#xA;3.组装形式:成套型&#xD;&#xA;4.附件名称、数量:配套相应蹲便器、自闭冲洗阀等&#xD;&#xA;5.完成全部操作工序，符合业主验要求&#xD;&#xA;6.此项由投标人自行组价" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="75" Qdbm="031004003001" Mc="洗脸盆" Xmtz="1.材质:黑金沙大理石台盆&#xD;&#xA;2.规格、类型:成套型（含大理石下挂边、开孔、磨边以及挡水坎）&#xD;&#xA;3.附件名称、数量:配套台盆、金属软管、水嘴、角阀及下水口，含钢结构支架制作安装等&#xD;&#xA;4.大理石规格水平投影按施工现场要求（另外计算下挂边12cm及挡水坎12cm）&#xD;&#xA;5.完成全部操作工序，符合业主验要求&#xD;&#xA;6.此项由投标人自行组价" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="组" Sl="2" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                    <Qdmx Xh="76" Qdbm="031004014001" Mc="给、排水附(配)件" Xmtz="1.型号、规格:DN50" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="4" Zhdj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zhhj="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz=""/>
                </QdBt>
            </Qdxm>
            <Csxm>
                <ZjCs>
                    <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="安全文明施工费" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
                        <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1"/>
                        <AqwmfMx Mc="增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2"/>
                        <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3"/>
                    </ZjCsMx>
                    <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2"/>
                    <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="6" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="10" Bm="031302011001" Mc="住宅分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302013001" Mc="特殊施工降效" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                    <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302014001" Mc="协管费" Js="0" Jsjc="分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0"/>
                </ZjCs>
                <DjCs>
                    <DjCsMx Xh="15" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Fcf="0" Sbf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0"/>
                </DjCs>
            </Csxm>
            <Qtxm>
                <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Bz="" Xmlb="1"/>
                <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2"/>
                <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料(工程设备)暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.1"/>
                <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Bz="" Xmlb="2.2"/>
                <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Bz="" Xmlb="3"/>
                <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Bz="" Xmlb="4"/>
                <QtxmMx Xh="5" Mc="索赔与现场签证" Je="0" Bz="" Xmlb="0"/>
            </Qtxm>
            <Zlje/>
            <Clzg/>
            <Zygczg/>
            <Jrg>
                <JrgBt Xh="1" Mc="人工" Je="0" Lb="1"/>
                <JrgBt Xh="2" Mc="材料" Je="0" Lb="2"/>
                <JrgBt Xh="3" Mc="机械" Je="0" Lb="3"/>
                <JrgBt Xh="4" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4"/>
            </Jrg>
            <Zcbfwf/>
            <Zjxmjdkzffj/>
            <Fbrgycl/>
            <Cbrgycl/>
            <Rcjhz/>
        </Dwgcxx>
    </Dxgcxx>
</JingJiBiao>
